涞水县2026年第二季度饮用水水质监测信息
公    示
依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求，现将年第二季度生活饮用水监测信息公示如下:
涞水县本季度共设置用户水龙头水监测点5处，分别为太行路路西（永源水厂）、向阳路116号、泰安路45号、府前街105号、朝阳路32号，监测指标涵盖高锰酸盐指数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群，共8项。涞水县疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生准》(GB5749-2022)限值要求，总体合格率为100%。详见附表:
2026年第二季度生活饮用水检测结果
	
序号
	监测地点
	高锰酸盐指数
（3mg/L）
	色度（15度）
	浑浊度（1NTU)
	臭和味（无）
	肉眼可见物（无）
	游离性余氯≥0.05mg/L）
	菌落总数（100CFU/mL)
	总大肠菌数（MPN/100mL)(不应检出）
	结果判定

	1
	涞水县永源水厂（太行路路西）
	1.04
	＜5
	＜1
	无
	无
	0.55
	未检出
	未检出
	合格

	2
	[bookmark: OLE_LINK4]向阳路116号
	0.96
	＜5
	＜1
	无
	无
	0.15
	未检出
	未检出
	合格

	3
	[bookmark: OLE_LINK5]泰安路45号
	0.96
	＜5
	＜1
	无
	无
	0.08
	未检出
	未检出
	合格

	4
	[bookmark: OLE_LINK6]府前街105号
	1.04
	＜5
	＜1
	无
	无
	0.08
	未检出
	未检出
	合格

	5
	朝阳路32号
	1.04
	＜5
	＜1
	无
	无
	0.07
	未检出
	未检出
	合格
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